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理环审批〔2026〕4号 

阿坝州理县生态环境局

关于理县Y016营克路（营盘村至克增村段）美丽乡村路建设项目配套拌合站环境影响

报告表的批复

中嘉洪春国际建设有限公司：

你公司报送的《理县Y016营克路（营盘村至克增村段）美丽乡村路建设项目配套拌合站环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查研究，现对该报告表批复如下：

一、项目位于阿坝州理县朴头镇，主要建设内容为设计年生产混凝土24万吨，项目作为临时工程，服务年限为6个月，只服务于“理县Y016营克路（营盘村至克增村段）美丽乡村路建设项目”，为其提供混凝土。总投资180万元，其中环保投资25万元，占总投资13.9%。
项目建设总体符合国家相关产业政策、相关规划和阿坝州生态环境分区管控相关要求。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制。我局原则同意报告表环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好以下工作：

（一）项目未批先建。建设单位应梳理已建内容是否还遗留环境问题并及时整改。落实施工期建设单位内部环境管理机构，明确人员职责，做好施工人员环境保护的宣传教育，将环保措施纳入承包合同之中，推进各项污染防治措施和各项生态保护措施有效落实。
（二）严格落实施工期各项污染防治措施。路面实施洒水抑尘，对车辆实施清洁、冲洗轮胎；做到建设工地现场“六必须”“六不准”等。施工人员生活污水依托就近农户的化粪池处理后，定期清掏外运用作农肥。施工车辆运输应尽量避开噪声敏感区域和噪声敏感时段。建筑垃圾分类收集处置，不能回收部分及时清运到指定的建筑垃圾场处理；生活垃圾经过袋装收集后，由环卫部门统一运送处理。

（三）严格落实运营期各项环境保护措施。加强项目运行全过程生态环境保护，针对营运期污（废）水、扬尘、噪声、固体废物等采取有效防治措施。场区硬化，洒水降尘，运输车辆加盖篷布，进出口对车辆进行冲洗，定期对路面进行清扫；砂石料堆场设置“三围一盖”，堆场内设置隔断、分类堆存，堆场周边设置喷雾装置降尘；料斗上料口处设置喷雾装置进行喷雾降尘，输送机进行封闭；筒仓仓顶设置脉冲式布袋除尘器，粉尘处理后通过除尘器上排口无组织排放；在搅拌机设置一套拌合机封包布袋除尘器，阻隔粉尘逸散。场区雨污分流，搅拌机清洗废水、罐车清洗废水、初期雨水等经三级沉淀池处理后回用于生产；车辆冲洗废水经“隔油池+沉淀池”处理后回用于车辆冲洗；生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。选用低噪声设备，基础减震，合理布局，厂房隔声，加强管理。生活垃圾由环卫部门统一收集处置；沉淀池底泥运至“理县Y016营克路（营盘村至克增村段）美丽乡村路建设项目”综合利用；废布袋交由布袋供货公司处理；除尘灰分回用于混凝土生产；化粪池底泥由环卫部门吸污车定期清理；废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及手套等危险废物于危废间暂存，并定期交由有相关处理资质的公司处理。

（四）本项目作为临时工程，只服务于“理县Y016营克路（营盘村至克增村段）美丽乡村路建设项目”，该公路建设完成后立即拆除本项目，并将土地恢复原貌。

（五）落实各项环境风险防范措施，高度重视环境风险防范工作，确保环境安全。
三、项目应依法完备其他相关行政许可手续。

四、你公司应加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。
五、严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应当按照规定程序开展环境保护设施竣工验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，经验收合格后项目方可正式投入使用。

《报告表》经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批，否则不得实施建设。
六、请阿坝州理县生态环境保护综合行政执法大队做好该项目的日常监督管理工作。业主按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

 阿坝州理县生态环境局

                       2026年6月4日
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