阿坝州理县生态环境局
关于2026年2月10日拟对建设项目环境影响

评价文件作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对1个建设项目环境影响报告表作出批复决定。为保证此次审批工作的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示，公示期为2026年2月10日－2026年2月14日（5个工作日）。

联系电话：0837-6823866（阿坝州理县生态环境局）

通讯地址：理县政务中心办公楼三楼理县生态环境局
听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
拟批准的建设项目

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	环评文件提出的主要环境及预防或减轻不良环境影响的对策和措施

	1
	甲米村小沟河堤堤防工程等12个防洪项目
	理县
	薛城镇人民政府
	四川渝来环境检测有限公司
	本工程共包括12个河堤堡坎等防洪除涝子项目，新建各式堤防4248.46m，修护现有堤防1801.55m，新建拦沙坝2座，建设防洪渠765m，同时配套进行部分河道卵石清理、农村道路硬化、便桥重建和管道工程等。
	本项目中涉及的12个子项目均在2022年之前已建成。施工期影响已随着施工期结束而结束。

一、施工期已落实环保措施
1.地表水环境防治措施：基坑废水在基坑内自然沉淀后抽排用于施工场地、道路洒水降尘。本工程各子项目尽量选择了枯水期施工，特别是涉水工程。必须涉水施工的部分，全部采用了围堰（或者导流渠）施工工艺，水体扰动量总体较小。

2.大气环境防治措施：施工场地设置围挡，定期洒水降尘，进出车辆加盖运输，严禁超载。
3.声环境防治措施：尽量避免了夜间施工。尽量选用低噪声的施工机械和工艺，同时加强了各类施工设备的维护和保养，保持其良好的工况，从根本上降低了噪声源强。合理安排施工进度和时间，避免了高噪声施工设备同时施工使用；加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，午休时间运输车辆尽可能的少鸣笛。在本工程施工作业区边界设置了符合相关标准的围挡。
4.固体废弃物防治措施：本项目基础开挖、回填过程中产生的少量临时土方全部回填河岸低洼区域，无弃方。施工生产的废料首先考虑了废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下脚料分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等清运至理县建渣场堆放。施工期施工人员生活垃圾袋装化后采取专人收集，由环卫部门清运。
5.生态保护措施：（1）拦砂坝分期施工，保障下泄流量。（2）分区设置水土保持措施。（3）动植物保护：加强施工教育，禁止捕杀野生动物、鱼类，禁止乱砍滥伐；尽量选址枯水期施工，涉水工程全部围堰（或导流渠）施工。（4）临时工程保护措施：施工期土方遮盖、草袋覆土、覆盖措施、植被措施等，严格控制施工作业区域面积以减少占地；合理安排施工进度，尽量缩短了施工周期，大开挖、大回填等土石方挖填作业尽量避开雨天施工；施工结束后围堰拆除等。本项目施工期生态环境影响得到了有效控制，现场已无施工痕迹。

二、营运期环境影响的对策和措施

本项目属于防洪治涝工程，建设内容为堤防、防洪渠、拦砂坝和农村硬化道路工程。项目建成后，有利于提高当地的防洪泄洪能力，保障人民生命财产安全；项目的建设可以防御洪涝灾害，还可以改善当地的生态环境现状，以实现社会、经济、环境的协调发展，可形成良好的生态环境。

为防止水体污染，在后期营运过程中做好防洪堤排洪管道保护工作，合理利用附近市政收集及应急设施，防止沿线生活污水随着防护堤地表径流非法排入河道，防止建筑侵占河道，做好环境保护及管理工作。


