理环审批〔2026〕5号 

阿坝州理县生态环境局

关于阿坝州理县下孟乡甘堡乡供水站工程

环境影响报告表的批复

理县农业农村水利和科技局：

你单位报送的《阿坝州理县下孟乡甘堡乡供水站工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查研究，现批复如下。

一、项目位于阿坝州理县下孟乡、甘堡乡，主要建设内容包括新建Ⅰ型底格栏栅坝2座；新建日处理规模3200m³集中供水站2座（含旋流沉淀池、絮凝沉淀池、过滤池、清水池、加药加氯设备、综合楼、围墙（1处不包含）、挡墙等配套设施）；新建各型号管道（PE100级和焊接钢管P=1.6MPa）32.89km及配套附属设施；新建厂区公路50m，新建DN25干式水表910套，不锈钢表箱910套；新建水源保护网4000m。总投资2905.76万元，其中环保投资为280.4万元，占总投资的9.65%。
项目建设总体符合国家相关产业政策、相关规划和阿坝州生态环境分区管控相关要求。本项目的下孟取水口及供水站涉及米亚罗风景名胜区三级保护区，已取得阿坝州林业和草原局出具的《关于同意阿坝州理县下孟乡、甘堡乡供水站工程在米亚罗风景名胜区内选址方案的批复》（阿州林草护函〔2026〕10号）。在全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施的前提下，项目建设的不利生态环境影响可得到减缓和控制。我局原则同意报告表环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

二、项目建设和运营过程中应重点做好以下工作。
（一）加强日常环境管理，落实建设单位内部环境管理机构，明确人员职责；将环保措施纳入施工承包合同之中，推进各项污染防治措施和各项生态保护措施有效落实。
（二）严格落实施工期各项污染防治措施。优化施工布局，做到科学施工、文明施工；采取洒水降尘、临时堆土场加盖塑料布或抑尘网等有效措施，减小扬尘影响；施工废水、试压废水经沉淀后回用于施工区域洒水降尘；合理安排施工时间，采用低噪声的施工机械，隔声、减震措施；开挖土石方回填及综合利用后剩余渣量运至政府指定堆放场，后期用作理县城市建设利用；建筑垃圾分类收集，不能利用部分定时清运至指定的建筑废渣专用堆放场。

（三）严格落实运营期各项污染防治措施。食堂油烟配备油烟净化器。滤池反冲洗水及沉淀池排泥水经回用水池回收后回用于生产，食堂废水经油水分离器处置后与生活污水及纯水制备浓水经新建预处理池处理后用作农田施肥，不外排。优先选用低噪声设备，定期进行设备检修，合理布局设备设施，有效利用距离衰减和墙体隔声，实现厂界噪声达标排放，并定期监测。污泥委托资质单位清运处置，生活垃圾定期由市政环卫部门统一清运；餐厨垃圾交由餐厨垃圾处置单位定期清运处置；设置一般固废暂存区暂存一般固废；危险废物暂存危废暂存间，定期交由资质单位清运处置。
（四）严格落实分区防渗措施。坚持“源头控制、分区防治、污染控制、应急响应”的基本原则，对危废暂存间、加药加氯间等区域采取重点防渗措施，危险废物暂存需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
（五）严格落实各项环境风险防范措施。制定突发环境事件应急预案，配备必要的应急物资和设备，开展应急培训和应急演练，落实环境风险防范措施，严防环境风险事故发生。
（六）衔接排污许可管理。按照《排污许可管理条例》相关规定，在项目启动生产设施或发生实际排污前，依法开展排污登记备案。同时，应强化环境监测与信息公开。
三、项目应依法完备其他相关行政许可手续。

四、你公司应强化与公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。
五、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，项目竣工后，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，经验收合格后项目方可正式投入使用。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，建设单位应当组织环境影响的后评价工作，采取改进措施。
项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请阿坝州理县生态环境保护综合行政执法大队做好该项目的日常监督管理工作。你单位按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

特此批复。

阿坝州理县生态环境局

                       2026年7月28日
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